**Коммунальное хозяйство**

**Основные понятия**

***Централизованная система водоснабжения****- комплекс инженерных сооружений населенных пунктов, предназначенный для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды.*

***Уличная водопроводная сеть****- сеть трубопроводов, уложенных вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и т.д.*

***Централизованная система водоотведения (канализации)****- комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод..*

***Уличная канализационная сеть****- сеть трубопроводов, уложенных вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и других проездов населенного пункта, включая протяжение сборных коллекторов, но без главных коллекторов.*

***Протяженность тепловых и паровых сетей****включает суммарную протяженность всех водяных тепловых сетей (с учетом сетей горячего водоснабжения) и паровых сетей в двухтрубном исчислении, числящихся на балансе предприятия (организации) на конец отчетного года, в том числе диаметром до 200 мм, от 200 мм до 400 мм, от 400 мм до 600 мм. Протяженность тепловых сетей определяется по длине их трассы независимо от способа прокладки, с уложенными двумя трубопроводами: прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.*

**Источники и контакты**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Источник*** | **Формы: № 1-водопровод, №1-канализация,№ 1-ТЕП** |
| ***Периодичность*** | ***годовая*** |
| ***Сроки обновления на сайте*** | ***данные по Республике Саха (Якутия)****- после размещения на сайте сборника "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"* |
| **Контакты** | **Харова Маргарита Корниловна**т.(4112) 42-48-35 |